1、基础信息

产品类型：彩色数码多功能一体机

涵盖功能：打印/复印/扫描

耗材类型：鼓粉分离式

2、打印功能

黑白打印速度：26ppm

彩色打印速度：26ppm

双面打印速度：10ipm

打印分辨率：600dpi × 600dpi

首页打印时间：小于13.5s

3、复印功能

复印速度：26ppm

复印分辨率：600dpi × 600dpi

复印倍率：25% - 400%（最小调整量为1%）

4、扫描功能

扫描类型：平板+馈纸式

扫描元件：双CIS

扫描速度：单色/彩色扫描速度27/21ipm（200dpi）

光学分辨率：平板：1200 dpi×1200dpi，ADF：600 dpi×600dpi

最大分辨率：19200 dpi×19200dpi

分纸率：大于98%

卡纸率：小于2%

馈纸偏斜角：小于5°

5、介质类型：

标准纸盒：Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Recycled Paper

手动进纸口：Plain Paper, Thin Paper, Thick Paper, Recycled Paper, Bond, Label, Envelope, Env. Thin, Env.Thick, Glossy Paper

双面/ADF：Plain Paper, Thin Paper, Recycled Paper

6、介质尺寸：

标准纸盒：A4, Letter, Legal, Mexican Legal, India Legal, Executive, A5, A5 Long Edge, A6, B5(JIS), B5(ISO), B6(JIS), A4 Short(270㎜), Folio, 16K(195x270mm)

手动进纸口：Width 76.2 to 216 mm, Length 116 to 355.6 mm ；Envelope; COM-10, DL, C5, Monarch

双面：A4

ADF：宽 105 to 215.9 mm, 长 147.3 to 355.6 mm(Width 4.1" to 8.5", Length 5.8" to 14.0")

7、供纸容量：

纸盒：250页

手动送纸：1页

8、其他：

显示屏：3.5" TFT 彩色 LCD

内存： 512MB

接口类型： USB2.0，10/100/1000 Base TX（RJ-45网络接口）

耗电量：打印：560W，待机：70W，深度休眠：0.6W

产品尺寸：497 x 536 x 533 mm

产品重量：20.0kg

打印噪音：≤47dB(A)

PC端环境：Server 2012, Server 2012 R2, 10, Server 2016, Server 2019, Server 2022, 11

Linux操作系统：麒麟、UOS

粉盒容量：

标准粉盒：

青色：1000页

品红色：1000页

黄色：1000页

黑色：1000页

高容量粉盒：

青色：2300页

品红色：2300页

黄色：2300页

黑色：3000页

硒鼓寿命:20000页

转印带寿命：50000（2页/任务）